http://www.microsoft.com/IntlKB/France/articles/F163/1/11.ASP

Codes d'erreur que le Service d'accès distant (RAS) signale dans Windows NT 4.0 et Windows 95/98. 

Messages d'erreur -------------------------------

600 Une opération est en cours
601 Le handle du port n'est pas valide
602 Le port est déjà ouvert
603 La taille du tampon mémoire de l'appelant est trop petite
604 L'information spécifiée est incorrecte
605 Impossible de configurer le port
606 Le port n'est pas connecté
607 L'événement n'est pas valide
608 Le périphérique n'existe pas
609 Le type de périphérique n'existe pas
610 La mémoire tampon n'est pas valide
611 L'itinéraire n'est pas disponible
612 L'itinéraire n'est pas attribué
613 Compression spécifiée non valide
614 Nombre de tampons mémoire insuffisant
615 Impossible de trouver le port
616 Une requête asynchrone est en cours
617 Le port ou le périphérique sont déjà déconnectés
618 Le port n'est pas ouvert
619 Le port est déconnecté
620 Il y a pas de points d'arrivée
621 Impossible d'ouvrir le fichier de l'Annuaire téléphonique
622 Impossible de charger le fichier de l'Annuaire téléphonique
623 Impossible de trouver l'entrée de l'Annuaire téléphonique
624 Impossible d'écrire le fichier de l'Annuaire téléphonique
625 Des informations incorrectes ont été trouvées dans le fichier de l'Annuaire téléphonique
626 Impossible de charger une chaîne
627 Impossible de trouver la clé
628 Le port a été déconnecté
629 Le port a été déconnecté par l'ordinateur distant
630 Le port a été déconnecté suite à une défaillance du matériel
631 Le port a été déconnecté par l'utilisateur
632 La taille de la structure est incorrecte
633 Le port est déjà utilisé, ou n'est pas configuré pour les appels d'accès distant
634 Impossible d'enregistrer votre ordinateur sur le réseau distant
635 Erreur inconnue
636 Le périphérique connecté au port n'est pas correct
637 La chaîne n'a pas pu être convertie
638 La requête a eu une erreur de délai
639 Aucun réseau asynchrone disponible
640 Une erreur NetBIOS est survenue
641 Le serveur est dans l'impossibilité d'allouer des ressources NetBIOS nécessaires pour supporter le client
642 Un de vos noms NetBIOS est déjà enregistré sur le réseau distant
643 Défaillance d'une carte réseau sur le serveur
644 Vous ne recevrez pas de message du réseau
645 Erreur d'authentification interne
646 Le compte n'est pas autorisé à ouvrir une session à cette heure de la journée
647 Le compte est désactivé
648 Le mot de passe a expiré
649 Le compte n'a pas la permission d'accès distant
650 Le serveur d'accès distant ne répond pas
651 Votre modem (ou autre périphérique de connexion) a signalé une erreur
652 Réponse du périphérique inconnue
653 Une macro nécessaire au périphérique est introuvable dans la section du fichier .INF du périphérique
654 Une commande ou une réponse dans la section du fichier .INF du périphérique fait référence à une macro non définie
655 La macro <message> est introuvable dans la section du fichier .INF du périphérique
656 La macro <defaultoff> dans la section du fichier .INF du périphérique contient une macro non définie
657 Le fichier .INF du périphérique n'a pas pu être ouvert
658 Le nom du périphérique dans le fichier .INF du périphérique ou le fichier .INI du média est trop long
659 Le fichier .INI du média fait référence à un nom de périphérique inconnu
660 Le fichier .INF du périphérique n'a pas de réponse pour la commande
661 Une commande est manquante dans le fichier .INF du périphérique
662 Tentative de chargement d'une macro non listée dans la section du fichier .INF du périphérique
663 Le fichier .INI du média fait référence à un type de périphérique inconnu
664 Impossible d'allouer de la mémoire
665 Le port n'est pas configuré pour l'accès distant
666 Votre modem (ou autre périphérique de connexion) ne fonctionne pas
667 Impossible de lire le fichier .INI du média
668 La connexion a été interrompue
669 Le paramètre d'utilisation dans le fichier .INI du média n'est pas valide
670 Impossible de lire le nom de la section à partir du fichier .INI du média
671 Impossible de lire le type de périphérique à partir du fichier .INI du média
672 Impossible de lire le nom de périphérique à partir du fichier .INI du média
673 Impossible de lire les indications à partir du fichier .INI du média
674 Impossible de lire la valeur maximale de vitesse de transmission (BPS) pour la connexion à partir du fichier .INI du média
675 Impossible de lire la valeur maximale de vitesse de transmission (BPS) pour la porteuse à partir du fichier .INI du média
676 La ligne est occupée
677 Une personne a répondu à la place d'un modem
678 Il n'y a pas de réponse
679 Impossible de détecter la porteuse
680 Il n'y a pas de tonalité
681 Erreur générale signalée par le périphérique
682 ERROR_WRITING_SECTIONNAME
683 ERROR_WRITING_DEVICETYPE
684 ERROR_WRITING_DEVICENAME
685 ERROR_WRITING_MAXCONNECTBPS
686 ERROR_WRITING_MAXCARRIERBPS
687 ERROR_WRITING_USAGE
688 ERROR_WRITING_DEFAULTOFF
689 ERROR_READING_DEFAULTOFF
690 ERROR_EMPTY_INI_FILE
691 L'accès a été refusé car le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne sont pas corrects sur le domaine
692 Défaillance matérielle sur le port ou le périphérique connecté
693 ERROR_NOT_BINARY_MACRO
694 ERROR_DCB_NOT_FOUND
695 ERROR_STATE_MACHINES_NOT_STARTED
696 ERROR_STATE_MACHINES_ALREADY_STARTED
697 ERROR_PARTIAL_RESPONSE_LOOPING 698
Une réponse dans le fichier .INF du périphérique n'a pas le format requis
699 La réponse du périphérique a produit un dépassement de capacité de la mémoire tampon
700 La commande étendue dans le fichier .INF du périphérique est trop longue
701 Le périphérique a atteint un taux de BPS que le pilote COM ne supporte pas
702 La réponse du périphérique a été reçue à un moment inattendu
703 ERROR_INTERACTIVE_MODE 704 ERROR_BAD_CALLBACK_NUMBER 705 ERROR_INVALID_AUTH_STATE 706 ERROR_WRITING_INITBPS 707 Indication du diagnostic X.25
708 Le compte a expiré
709 Erreur lors du changement du mot de passe sur le domaine
710 Des erreurs de saturation du port série ont été détectées durant la communication avec votre modem
711 L'initialisation de RasMan a échoué. Consultez le journal des événements
712 Initialisation du port duplex. Attendez un moment et recomposez
713 Aucune ligne RNIS active n'est disponible
714 Aucun canal RNIS n'est disponible pour effectuer l'appel
715 Beaucoup d'erreurs sont survenues car la qualité de la ligne téléphonique est insuffisante
716 La configuration IP d'accès distant est inutilisable
717 Aucune adresse IP n'est disponible dans le groupe statique des adresses IP d'accès distant
718 Délai PPP
719 PPP interrompu par la machine distante
720 Aucun protocole de contrôle PPP configuré
721 L'homologue PPP distant ne répond pas
722 Le paquet PPP n'est pas valide
723 Le numéro de téléphone, comprenant le préfixe et le suffixe, est trop long
724 Le protocole IPX ne peut pas composer en sortie sur le port car la machine est un routeur IPX
725 Le protocole IPX ne peut pas numéroter sur le port d'entrée parce que le routeur IPX n'est pas installé
726 Le protocole IPX ne peut pas être utilisé pour composer en sortie plus d'un port à la fois
727 Impossible d'accéder à TCPCFG.DLL
728 Impossible de trouver une carte IP attachée à l'accès distant
729 Impossible d'utiliser SLIP avant que le protocole IP ne soit installé
730 L'inscription de l'ordinateur n'est pas terminée
731 Le protocole n'est pas configuré
732 La négociation PPP ne converge pas
733 Le protocole de contrôle PPP pour ce réseau n'est pas disponible sur le serveur
734 Le protocole de contrôle de liaison PPP s'est arrêté
735 L'adresse requise a été rejetée par le serveur
736 L'ordinateur distant a arrêté le protocole de contrôle
737 Bouclage détecté
738 Le serveur n'a pas assigné d'adresse
739 Le serveur distant ne peut pas utiliser le mot de passe crypté de Windows NT
740 Les périphériques TAPI configurés pour l'accès distant ont échoué lors de l'initialisation ou bien n'ont pas été installés correctement
741 L'ordinateur local ne gère pas le cryptage
742 Le serveur distant ne gère pas le cryptage
743 Le serveur distant demande le codage
744 Impossible d'utiliser le numéro de réseau IPX assigné par le serveur distant. Consultez le journal des événements
752 Une erreur de syntaxe s'est produite lors du traitement du script.