La FAQ RC2 FR du 27/08 par Thierry MILLE - MCSE - Associate expert

SOMMAIRE
------------------
1) Que signifie Windows XP ?
2) Quelles sont les versions disponibles ?
3) Quelle est la différence entre la version Familiale et la version Professionnelle
4) Il paraît que Windows XP sera livré sans disquette de démarrage, qu'en est il ?
5) Puis je convertir mes partitions en NTFS ?
6) Si j'ai formaté ou converti ma partition en NTFS 5.1, puis je revenir en FAT 32 ?
7) Comment gérer mes partitions dans Windows XP ?
8) Est ce que mes applications seront toujours compatibles ?
9) Quel est la meilleure façon d'installer Windows XP ?
10) Cartes mères de marque Abit : disques durs difficiles à installer.
11) Si vous activez la protection en temps réel sur Norton Antivirus,
12) Norton Ghost
13) Je ne voies pas l'option de partage ou l'onglet sécurité sur les partitions NTFS.
14) Je ne peux activer Windows XP car mon modem ne fonctionne pas.
15) Suite a une panne de courant mon bios s'est déréglé et la date est au 1er janvier 1999 je ne peux accéder à XP j'ai l'erreur suivante : "la version de windows a expiré".
16) Quel driver doit on installer lorsqu'il n'en existe pas pour XP ?
17) Comment installer et utiliser IP v6 avec Windows XP ?
18) Quel antivirus utiliser avec win XP ? (S. BATTESTI)
19) Quel pare-feu (firewall) utiliser avec Win XP (à part celui déjà intégré dans l'OS) ? (S. BATTESTI)
20) Comment configurer l'affichage en 640x480 et x couleurs ?
21) J'ai créé un utilisateur dans l'assistant VPN ou ailleurs et il n'apparaît pas dans la liste des utilisateurs (pour les versions Personnel et Professionnel hors domaine). Comment ouvrir une session locale ?
22) Quelle est la différence entre le remote desktop et le remote assitance ?
23) Il n'y a plus de machine virtuelle JAVA ?
24) Sur les sites en flash (Macromedia) il ne se passe rien.
25) Comment obtenir le thème Métallique ?
26) Mon ordinateur redémarre après l'arrêt.
27) Désinstallation de composants Windows.
28) Comment paramétrer le fichier d'échange pour de meilleures performances ?
29) Qu'est ce que le fichier layout.ini dans le dossier windir\Prefetch ?
30) Lorsque j'introduis un DVD, Wiindows XP indique que Windows Media Player
(WMP) ne peut lire ce DVD car aucun logiciel de décodage DVD compatible n'est installé.

PRESENTATION.
--------------------
Objet.
------
Aider les utilisateurs découvrant Windows XP ou souhaitant apprendre des astuces (non publiées dans les magazines).

Modifications :
---------------

3) Migrations supportées par la RTM.
16) Plus d'infos : DRS et Rollback des pilotes
28) Comment paramétrer le fichier d'échange pour de meilleures performances ?
29) Qu'est ce que le fichier layout.ini dans le dossier windir\Prefetch ?
30) Lorsque j'introduis un DVD, Wiindows XP indique que Windows Media Player (WMP) ne peut lire ce DVD car aucun logiciel de décodage DD compatible n'est installé.

Auteurs
--------
Thierry MILLE - Formateur systèmes / messagerie
avec la collaboration active de Stéphane BATTESTI - Jean Marc FAYET - "Panthère Noire" - "El Bandito" et tous les autres qui font avancer l'expérience.

Août 2001
------------------------------

1) Que signifie Windows XP ?
XP sont deux des lettres du mot expérience. Le nom de code pendant les phases de développement est Whistler.

2) Quelles sont les versions disponibles ?
A ce jour plusieurs versions différentes sont disponibles en phase Beta.
Les versions personnelle, professionnelle, serveur et serveur avancé.
Les trois dernières versions sont la suite logique de la gamme Windows 2000.
Sans oublier que les versions Datacenter et Embedded sont également dans la gamme Windows XP. La version Datacenter est destiné au regroupement de serveurs, aux analyses économétriques ou scientifiques, aux fournisseurs d'accès Internet, l'hébergement web. La version Embedded est destinée aux machines outils, il s'agit d'un système d'exploitation pour les machines embarquées.
A noter également que les noms officiels des versions pour le marché français ne sont pas encore définitifs (peut être Windows 2002 pour les serveurs).
Les versions Familiale et Professionnelle seront mises sur le marché le 25 octobre 2001.
Les dernières versions disponibles sont la post RC2 US qui porte le numéro de build 2546 et la version RC2 VF (build 2526).

3) Quelle est la différence entre la version Familiale et la version Professionnelle ?
Sans entrer dans le détail, on peut dire dans les grandes lignes que les versions dépendent du client. Ces deux versions sont à base de Windows 2000 (lui même à base de NT4) donc intègrent la sécurité et la fiabilité d'un système d'exploitation moderne. Windows Personnel n'est pas la suite de Windows Millenium au niveau de son architecture (noyau, processus, gestion de la sécurité, registre, ...)
Windows XP Personnel ne prend en charge qu'un seul processeur, ne peut être intégré dans un domaine, ne comporte pas les options de sécurité apparentes ni l'EFS, mais supportera l'affichage multi-moniteur.
Windows XP Pro prend en charge jusqu'à 2 processeurs (32 ou 64 bits), cette version peut être intégrée dans un domaine et affiche alors toutes les options de sécurité.
Pour simplifier, disons que la version dite "personnelle" est une version allégée de la version dite "Professionnelle"
Migrations supportées :
Familiale : Windows 98, 98 SE et Windows Millenium (+ RC)
Professionnelle : Win 98, 98 SE, Win Me, Win NT 4 WKS, Win 2k Pro et XP Familiale (+ RC)

4) Il paraît que Windows XP sera livré sans disquette de démarrage, qu'en est il ?
Aux dernières nouvelles, seul le CD ROM sera vendu, ce CD étant bootable et pratiquement tous le BIOS récents permettant de booter depuis un CD cela ne devrait pas de problèmes. Pour certaines architectures matérielles, il faudra néanmoins démarrer la machine à l'aide d'une disquette DOS ou depuis un autre système d'exploitation Microsoft. Il semblerait que MS ai mis en téléchargement les 5 disquettes de démarrage de Windows XP sur son site web, néanmoins je ne peux fournir d'URL.

5) Puis je convertir mes partitions en NTFS ?
Toutes les versions de Windows XP gèrent la FAT, FAT32 et NTFS 5.1. Vous pouvez convertir vos partitions au format NTFS, sans perte de données, à condition de n'avoir qu'un système d'exploitation (pas de dual ou multi boot). Pour ce faire utiliser le programme convert.exe en ligne de commande :
CONVERT lecteur: /FS:NTFS

6) Si j'ai formaté ou converti ma partition en NTFS 5.1, puis je revenir en FAT 32 ?
Non, avec les outils natifs de Microsoft, néanmoins on peut penser que cette opération deviendra réalité avec Partition Magic 7.

7) Comment gérer mes partitions dans Windows XP ?
A l'aide du gestionnaire de disque similaire à celui de Windows 2000. Ce composant s'enfiche dans une MMC (cliquer sur démarrer puis exécuter, puis taper mmc, ensuite vous pourrez ajouter des composants enfichables comme le gestionnaire de disques). Sinon, le plus simple et le plis rapide reste de faire un clic droit sur le poste de travail, commande gérer, et dans la partie gauche choisir Gestion des disques

8) Est ce que mes applications seront toujours compatibles ?
Elles devraient l'être, à ce jour à part quelques problèmes avec des anti-virus, pare feux et jeux, la majorité des applications prises en charges par Windows Millenium et Windows 2000 le reste. Si par "malheur" une application ne peut fonctionner correctement, Microsoft permet de faire fonctionner l'application en mode de compatibilité Windows 95, Win 98/Me, Windows NT 4 SP5 ou Windows 2000 avec ou sans les thèmes. Cela permet à l'application de se retrouver dans son environnement de travail habituel.
Pour y accéder : menu démarrer \ programmes \accessoires \ Assistant compatibilité des programmes.

9) Quel est la meilleure façon d'installer Windows XP ?
Si vous avez déjà un système Microsoft récent (Windows 98 / 98SE, Me, NT4, 2000) qui fonctionne bien vous pouvez faire une mise à jour du système à condition de faire la mise à jour dans la langue de l'ancienne version. Néanmoins pensez à faire une sauvegarde au cas où...
Si vous souhaitez faire une installation propre, démarrez l'installation soit du système d'exploitation et choisissez de faire une nouvelle installation. Cela vous offrira la possibilité de démarrer l'un ou l'autre système (multiboot). Sinon démarrez l'installation du CDROM en bootant dessus, après avoir reconfiguré votre BIOS, vous aurez alors possibilité de partitionner votre disque dur (avec perte de données) selon vos choix. Si vous aviez déjà partitionné le disque et que les données ne sont pas sur la partition de Windows XP, vous pouvez reformater cette partitions sans perte des données.
Si vous installez une version Pro, je vous recommande d'utiliser le format NTFS pour des soucis de sécurité. Si vous installez une version Personnelle pour utilisation familialle, je vous recommande d'installer le système sur une partition en FAT 32 dans la mesure où vous pourrez réparer plus facilement des fichiers de configuration. De plus comme sous Windows Me, les versions de Windows XP possèdent un assistant de réparation du système et de la protection des fichiers systèmes, néanmoins, une partition pourra être convertie en NTFS pour conserver les données "sensibles" des parents (ou des enfants !).
Depuis la RC1, Windows XP peut être désinstallé pour revenir au système précédent.
Pour voir les migrations supportées, reportez vous à la question 3).

10) Cartes mères de marque Abit : disques durs difficiles à installer.
Les cartes mères Abit (BE6, BP6, ...) intègrent un contrôleur ultra DMA 66 du manufacturier High Point. Jusqu'à maintenant, Microsoft et HighPoint n'ont pas souhaiter collaborer en intégrant les pilotes UDMA dans les distributions. Aussi, il est indispensable pour l'utilisateur de posséder la disquette qui contient les fichiers pilotes. Ce fichiers sont téléchargeables sur le site de Abit
(http://www.abit.com.tw/french/index.htm),
vérifiez que les fichiers correspondent bien à la version de votre BIOS (fréquemment 1.22 ou 1.25 aujourd'hui). Au début de l'installation de Windows XP, lors de la détection du matériel vous avez possibilité d'appuyer sur la touche F6 pour spécifier un pilote additionnel : faites le ! Plus tard, il faudra appuyer sur la touche S et introduire la disquette des pilotes Highpoint. Le reste de l'installation se déroule sans problème.
Une fois le système installé, allez dans le gestionnaire de périphériques (clic droit sur le poste de travail puis gérer).
Réinstallez les pilotes, en double cliquant sur les disques durs fautifs. Ne redémarrez pas tant que vous n'avez pas besoin de quitter la console du gestionnaire de périphériques.

11) Si vous activez la protection en temps réel sur Norton Antivirus, cela vous vaudra un bel écran bleu sur les versions Beta 2. Pour remédier à ce problème, pendant l'installation, arrêtez la protection temps réel.
Exécutez LiveUpdate à la fin de l'installation, et redémarrez l'ordinateur
Téléchargez SEVINST.EXE depuis :
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/symevnt/sevinst.exe
Exécuter SEVINST.EXE, et réactiver la protection temps réel de Norton Antivirus.

12) Norton Ghost et duplication par images.
Seule la version 7 prend en charge la NTFS 5.1 de Windows XP. Ce programme vous permet de créer des images de votre système, puis de les restaurer sur votre ordinateur. En entreprise cela sert à réaliser des déploiements à grande échelle en combinaison avec l'utilitaire sysprep.exe (version 2.0) du kit de ressources techniques.

13) Je ne voies pas l'option de partage ou l'onglet sécurité sur les partitions NTFS.
Appuyez sur la touche CTRL lorsque vous faites un clic droit et Propriétés sur les dossiers. A noter que cette astuce n'a pas d'utilité sur les version professionnelles membres d'un domaine, ni les serveurs.

14) Je ne peux activer Windows XP car mon modem ne fonctionne pas.
Pour continuer à utiliser Windows XP après le trentième jour suivant son installation, vous devez l'activer. L'activation est totalement différente de l'enregistrement. En effet, l'activation est impersonnelle, MS ne vous demande pas vos coordonées (Prénom, Nom, adresse, email, ...) mais seulement le pays d'enregsitrement.
Dans ce cas utilisez le numéro de téléphone donné par l'assistant. Pour la France un numéro gratuit existe : 00 800 ACTIVATE à composer sur le téléphone. Sinon pour ceux qui ont des téléphones récalcitrants (comme le mien :-) : composez le numéro 01 55 174 075 (payant).

15) Suite a une panne de courant mon bios s'est déréglé et la date est au 1er janvier 1999 je ne peux accéder à XP j'ai l'erreur suivante : "la version de windows a expiré".
Cette protection n'est valable que pour les betas et RC . Un time out de 180 jours (6 mois !) rend inutilisable Windows XP en cas de dépassement de durée ou de modification de la date dans le BIOS même si Windows XP est arrêté. La version finale ne comportera pas ce dispositif.

16) Quel driver doit on installer lorsqu'il n'en existe pas pour XP ?
En règle général, si le driver pour windows XP n'existe pas, choisir le driver pour Windows 2000. La plupart des drivers pour Windows 2000 n'étant pas signé, XP vous en avertira, continuez l'installation (sauf si vous avez un gros doute), dans ce cas XP créera un point de restauration du système en cas de plantage au redémarrage ou après l'installation.
Les pilotes pour Windows XP sont normalement au format WDM, ce format est apparu avec Windows 98, les constructeurs s'appuient sur des drivers génériques MS (mini pilote) et y ajoute leurs fonctionnalités.
Pour aider les utilisateurs lorsque rien n'a été réalisé par le constructeur, Microsoft a créé le DRS (Driver Referral Server). Il s'agit d'un service web géré par MS qui permettra à l'utilisateur de trouver via l'aide et support une liste des pilotes compatibles, plus d'informations pour trouver et installer le pilote, trouver les liens de téléchargement des constructeurs ou soumettre un rapport aux équipes de support MS.
Dans le pire des cas si vous installez un pilote qui ne fonctionne pas, vous avez possibilité de remettre l'ancienne version via le "Driver Rollback" disponible depuis le gestionnaire de périphériques (propriétés d'un composant matériel) ou d'utiliser la restauration du système.

17) Comment installer et utiliser IP v6 sur XP ?
IPv6 est disponible par ligne de commande et non par interface graphique "ipv6.exe install" et "ipv6.exe /?" pour les options. Un redémarrage est nécesssaire après l'installation.
Certaines commandes d'IP v6 nécessitent des droits d'administrateur local.

18) Quel antivirus utiliser avec win XP ? (S. BATTESTI)
Kapersky Antivirus 3.5.1 (disponible sur www.avp.ch en version d'évaluation 30 jours) fonctionne parfaitement, consomme très peu de ressources, et d'après plusieurs tests organisés par de grands magazines et entreprises, c'est le meilleur... Il ne laisse rien passer !
Norton Antivirus 2001, après téléchargement de la mise à jours (voir question 11), fonctionne sur certaines machines, consomme énormément de ressources mémoire et n'est pas à 100% étanche...
Esafe desktop fonctionne parfaitement (gratuit et intègre également un pare-feu et un bac à sable) disponible sur www.aladdin.fr.
Inoculate personnal edition fonctionne sauf le real time, disponible sur www.antivirus.cai.com. N'est plus disponible chez cai en freeware, il faut le rechercher sur le net ...
Computer Associates eTrust EZ Armor composé d'un antivirus, un firewall, protection des e-mail sous la forme d'un bureau complet avec mise à jour une à deux fois par semaine fonctionne également, surfer sur www.cai.com/offices/france/prod.
Panthère Noire ajoute une petite remarque pour AVP afin d'éviter quelques problèmes :
Lors de l'installation d'AVP sur une machine faisant partie d'un groupe de travail ou d'un domaine, il est impératif de sélectionner le mode "Application Utilisateur", faute de quoi l'accès aux dossiers et imprimantes partagés est instable voire impossible, allant même jusqu'au gel de l'explorateur. De plus si vous utilisez l'Office XP, il est déconseillé d'installer le vérificateur de scripts d'AVP qui semble poser des problèmes avec celui de l'Office.

19) Quel pare-feu (firewall) utiliser avec Win XP (à part celui déjà intégré dans l'OS) ?
Zone alarm, de ZoneLabs (disponible sur www.zonelabs.com , gratuit), seule la version 2.6.231 fonctionne parfaitement.
Freedom fonctionne également, disponible sur www.zeroknowledge.com.
Tiny Personal Firewall de Tiny Software (www.tinysoftware.com/pwall.php), fonctionne parfaitement malgré deux messages d'erreur au chargement avant la version 2.0.14.
Notez que le pare feu intégré ne protège que des connections entrantes, il ne permet pas de filtrer le traffic sortant.
20) Comment configurer l'affichage en 640x480 et x couleurs ?
1. Ouvrir les propriétés d'affichage.
2. Cliquez sur Paramètres
3. Cliquez sur Avancé
4. Chosissez l'onglet Carte
5. Cliquez sur Lister tous les modes
6. Choisissez l'affichage désiré

21) J'ai créé un utilisateur dans l'assistant VPN ou ailleurs et il n' apparaît pas dans la liste des utilisateurs (pour les versions Personnel et Professionnel hors domaine). Comment ouvrir une session locale ?
Pour ouvrir une session avec un compte qui ne possède pas de “ portrait ” appuyez deux fois de suite sur la combinaison de touche CTRL+ALT+SUPPR.

22) Quelle est la différence entre le remote desktop (bureau à distance) et le remote assitance (assistance à distance) ?
Le remote desktop permet d'utiliser toute la puissance de calcul et les applications installées à partir d'un réseau. Dans ce cas l'utilisateur sur la station se retrouve déconnecté. Un autre utilisateur, peut à distance utiliser toutes (ou presque) les ressources de la machine (affichage sur 24 bits, son à distance par exemple). Le remote assistance permet d'aider un utilisateur "en panne" à distance, dans ce cas l'utilisateur doit d'abord envoyer un fichier l'alerte soit via email soit via messenger, ensuite à distance, un autre utilisateur va pouvoir converser et prendre le contrôle de la souris et du clavier.
Pour interrompre,le dépannage, le dépanné peut à tout moment appuyer sur la touche "Echap".
Ces deux prises en main à distance fonctionnent très bien sur les réseaux locaux mais aussi à travers Internet.

23) Il n'y a plus de machine virtuelle JAVA ?
Oui, car MS rencontre quelques "difficultés" avec Sun. La machine virtuelle Java n'est donc plus intégrée, mais peut être téléchargée :
"download.microsoft.com/download/vm/Install/3802/W9X2KMe/EN-US/msjavx86.exe"
pour 5.4 Mo. Une fois installée, la VM ne peut plus être désinstallée.
Pour plus d'infos vous pouvez visiter : www.microsoft.com/java.

24) Sur les sites en flash (Macromedia) il ne se passe rien.
Pour installer Flash ouvrez une session en tant qu'administrateur et téléchargez le plugin :
http://sdc.shockwave.com/shockwave/download/

25) Comment obtenir le thème Métallique ?
Jusqu'à présent, nous étions habitués aux barres de titres bleues, mais désormais deux nouveaux schémas couleurs sont apparus : argent et olive.
Pour les obtenir : propriétés de l'affichage, onglet apparence, Liste déroulante : Modèles de couleur.

26) Mon ordinateur redémarre après l'arrêt.
Ce n'est pas la seule raison, mais il s'agit souvent de l'installation d'applications comme Easy Creator 5 qui pose problème. Désinstallez les dernières applications pour voir si le problème persiste.

27) Désinstallation de composants Windows.
Vous vous demandez comment désinstaller certains composants Windows (Messenger, WMI, Mise à jour automatique, multimédia, wordpad, pinball, ...).
Pour ce faire vous devez modifier les entrées du fichier \%systemroot%\inf\sysoc.inf. Le mot hide (ou HIDE) masque les composants dans la liste. Effacez le mot hide (sans supprimer de virgules). Allez dans l'ajout / suppression de composant Windows, les cases à cocher sont là pour désinstaller les composants non nécessaires.

28) Comment paramétrer le fichier d'échange pour de meilleures performances ?
Pour améliorer les performances au niveau des fichiers d'échange, MS recommande plusieurs choses :
=> la taille est au départ de 1,5 fois la RAM, à partir de 512 Mo physique, le swap peut être fixé à la taille de la RAM
=> fixer le minimum = maximum, cela évite au système de recalculer la taille du fichier d'échange, en plus cela permet d'utiliser des secteurs contigus sur le disque (fragmentation)
=> utiliser une partition (même mieux : un disque) différent de celui du répertoire de Windows (pour éviter les accès simultanés à la MFT ou à la table d'allocation selon le format choisi)
=> Répartir le fichier sur plusieurs disques
(=> Utiliser une partition ou un volume FAT en cas de crash dump)

29) Qu'est ce que le fichier layout.ini dans le dossier windir\Prefetch ?
Tous les trois jours, Windows XP entreprends une défragmentation partielle des partitions, les fichiers à déplacer pour optimiser le fonctionnement sont référencés dans fichier layout.ini.

30) Lorsque j'introduis un DVD, Wiindows XP indique que Windows Media Player (WMP) ne peut lire ce DVD car aucun logiciel de décodage DVD compatible n'est installé.
Le CODEC (pilote de COmpression DECompression) pour lire les DVD n'a pas été intégré dans Windows XP afin de diminuer le prix de vente du produit. En effet, des royalties auraient du être reversés à différentes entreprises pour chaque licence vendue. Sachant que Windows XP n'est pas destiné qu'aux particuliers, MS n'a pas intégré certains CODECs. Néanmoins, il est possible d'installer ces CODEC via le disque d'installation vendu avec le lecteur de DVD-ROM.

alain mest - http://www.aidewindows.net